**安职院后勤**

**高压配电房监控设施采购及安装**

**项目招标文件**



**项目名称:高压配电房监控设施采购及安装采购**

**项目编号: AZYHQ-2021-001**

**2021年4月**

一、询价公告

经研究决定，现以询价方式对“高压配电房监控设施采购及安装采购”项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参于投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号： AZYHQ-2021-001

2、项目名称：高压配电房监控设施采购及安装采购

3、项目预算：1.5万元

4、项目概况：高压配电房监控设施采购及安装采购。相关要求详见本公告发布网页的“文件下载”一栏中的招标文件。

二、投标人资格

1、符合政府采购法第二十二条相关规定；

2、、投标人持有合法有效的营业执照；

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体投标；

5、投标人需填写投标文件。（投标文件格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

三、报名时间及方法

1、报名时间：2021年4月14日至2021年 4 月20日

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至731494726@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

四、开标时间及地点

1、开标时间：2021年4月20日下午14:30

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼312室

五、联系方法

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：孙老师 电话：0551-64689061

业务联系人：闵老师 电话：0551-64689061

六、其他事项说明

1、招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页下载。

2、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、招标文件和成交人的投标文件将成为合同附件。

4、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

二、投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 安徽职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 高压配电房监控设施采购及安装采购 |
| 3 | 项目编号 |  AZYHQ-2021-001 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 包划分 | 无 |
| 6 | 付款方式 | 货到验收合格，并经审计结束后，支付100%款项。 |
| 7 | 联合体投标 | 不允许 |
| 8 | 服务期限 | 合同签订后10日历天 |
| 10 | **评标定标办法** | 合理低价法**：**满足招标文件要求的基础上以最低价中标  |
| 12 | **资格审查方式** | 资格后审 |
| 13 | 投标保证金 | （1）意向供应商须在开标截止日期前提交投标保证金人民币1000元，投标保证金以现金方式缴纳，供应商需用信封密封，信封需具名项目名称、单位名称。评标结束未成交供应商的投标保证金将当场退还。（2）成交供应商的投标保证金在合同签订后无息退还给中标人。成交供应商不在规定时间内签订合同擅自放弃中标资格的，将不退还投标保证金。 |
| 14 | 投标文件份数及要求 | 正本1份，副本2份，A4纸胶装密封提交，活页装订提交无效。 |
| 15 | 招标时间及地点 | 开标时间：2021年4月20日下午14:30 投标文件接收截止时间：2021年4月20日下午14:30，投标文件递交地点：安徽职业技术学院行政楼312室 |
| 16 | 注意事项 | 各供应商的投标不得超过本项目预算，否则投标无效。 |

三、采购需求

1、采购内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 机房环境监控主机 | RS-XZJ-200-Y | 台 | 1 |  |  |   |
| 2 | 温湿度变送器 | 86 | 个 | 1 |  |  |   |
| 3 | 水浸传感器变送器 | 485 | 个 | 1 |  |  |   |
| 4 | 烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 个 | 1 |  |  |   |
| 5 | 人体红外探测器 | RS-HW-N01 | 个 | 1 |  |  |   |
| 6 | 声光报警器 | RS-BJQ | 个 | 1 |  |  |   |
| 7 | USB转485转换器 | RS-USB-485-3 | 个 | 1 |  |  |   |
| 8 | 海康威视萤石 | C5T | 台 | 2 |  |  |   |
| 9 | 电源 | 12v | 个 | 2 |  |  |   |
| 10 | 机柜 |  | 台 | 1 |  |  |   |
| 11 | 交换机 | 8口 | 台 | 1 |  |  |   |
| 12 | 网线 |  | 米 | 200 |  |  |   |
| 13 | 电源线 | RVV2\*0.75 | 米 | 200 |  |  |   |
| 14 | 信号线 | RVVP2\*0.75 | 米 | 200 |  |  |   |
| 15 | 管材 |  | 批 | 1 |  |  |   |
| 16 | 潜水泵 | QY40-25-4 | 台 | 1 |  |  | 油浸式，出口65，上海人民 |
| 17 | 控制箱 | 非标 | 台 | 1 |  |  |   |
| 18 | pvc软管 | DN65带钢丝 | 米 | 50 |  |  |   |
| 19 | pvc软管 | DN16带钢丝 | 米 | 30 |  |  |   |
| 20 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |   |
| 21 | 小计 |  |  |   |
| 22 | 税 |  |  |   |
| 23 | 总计 |  |  |   |

1、有参考品牌要求的，投标人必须选择参考品牌中的一个品牌投标，否则投标无效。

2、应达到使用部门的服务要求，使用部门联系电话：0551-64689061；

四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容

详见招标公告下方的附件：投标文件

五、投标文件

1、投标文件的份数

投标人应递交壹份“正本”和贰份“副本”（分开装订密封于两个信封内）的投标文件，并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖单位公章。正本与副本都应胶装装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的格式和书写

（1）投标人应参考采购人提供的投标文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）投标文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是供应商造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、投标文件的递交：

（1）投标人必须在2021年4月20日下午14：30送达安徽职业技术行政楼312室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向投标人支付招标补偿费，投标文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效投标文件的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未密封的；

（2）投标文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在招标截止时间之后送达投标文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）投标人递交两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个投标，且未声明哪个投标有效的；

（7）未实质性响应招标文件要求的；

（8）投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

六、评标办法

1、评标办法：合理低价法。

2、在评标过程中，招标小组认为需要，可要求投标人对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出答复。

3、采购人不对中标和未中标的原因做出任何解释。

4、采购人不承诺将合同授予投标最低的供应商，并不做出任何解释。

5、成交供应商须在成交公示结束之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从成交候选单位中另选成交人。

七、其他事项说明

1、招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页下载。

2、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、招标文件和成交人的投标文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

高压配电房监控设施采购及安装采购

**(AZY-2020-032)**

**投**

**标**

**文**

**件**

 **投标人：**

 **年 月 日**

**投标文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **页码范围** |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 授权委托书、身份证复印件 |  |
| 三 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 四 | 投标报价清单 |  |
| 五 | 投标文件要求提供的其他资料 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 附件一

### 投标函格式

**致：安徽职业技术学院**

根据贵方“高压配电房监控设施采购及安装采购” （AZY-2020-032）招标公告，正式授权 （姓名） 代表供应商参加该项目的招标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标通知书规定提供交付的服务，总价为（人民币，大写） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按规定缴纳履约保证金。

2、我方根据招标通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺投标低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标通知书，包括招标通知书的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括招标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从投标前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标文件，并在招标有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在招标后规定的有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低投标的响应。

9、我方同意招标通知书规定的付款方式。

投标人基本账户开户名： 账号：

开户行： 投标人公章

日 期：

附件二

**授 权 委 托 书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名）为我公司的合法代理人，就 （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

### 附件三

**本地化服务情况一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴□ 在本地注册成立□ 承诺成交即设立本地化服务机构 |
| 以下本地注册的公司无需填写 |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |

投标人公章：（盖章）

### 附件四 报价单格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 机房环境监控主机 | RS-XZJ-200-Y | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 温湿度变送器 | 86 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水浸传感器变送器 | 485 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人体红外探测器 | RS-HW-N01 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 声光报警器 | RS-BJQ | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | USB转485转换器 | RS-USB-485-3 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 海康威视萤石 | C5T | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电源 | 12v | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 机柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 8口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 网线 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2\*0.75 | 米 | 200 |  |  |  |
| 14 | 信号线 | RVVP2\*0.75 | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 管材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 16 | 潜水泵 | QY40-25-4 | 台 | 1 |  |  | 油浸式，出口65，上海人民 |
| 17 | 控制箱 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | pvc软管 | DN65带钢丝 | 米 | 50 |  |  |  |
| 19 | pvc软管 | DN16带钢丝 | 米 | 30 |  |  |  |
| 20 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |
| 22 | 税 |  |  |  |
| 23 | 总计 |  |  |  |

报价人公章（盖章）： 日期：

### 附件五

**招标文件要求提供的其他资料**

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、投标人的资质证书复印件加盖公司红章（**如有**）

3、营业执照复印件加盖公司红章（**必须提供**）

4、税务登记证（如有）

5、组织机构代码证（或统一社会信用代码证，如有）

6、其它资料